


Введите в адресной строке веб-браузера адрес интернет-центра: **my.keenetic.net** или **192.168.1.1**.






Вы увидите страницу приветствия веб-конфигуратора интернет-центра.




Щелкните на странице приветствия веб-конфигуратора по кнопке **Быстрая настройка**. Запустится мастер, который позволит вам настроить подключение в диалоговом режиме без необходимости предварительного изучения подробных инструкций и технических деталей. По завершении настройки он проверит исправность подключения.


Итак, нажав на кнопку **Быстрая настройка** вы увидите сообщение **Интернет-кабель не подключен**. Для продолжения настройки подключите интернет-кабель к синему разъему **"0"** интернет-центра и нажмите кнопку **Далее** для продолжения.




После подключения интернет-кабеля произойдет **Проверка подключения**.




В следующем окне настройки подключения к Интернету нужно указать **Мой провайдер не регистрирует MAC-адреса**.




В следующем окне нужно настроить параметры протокола IP. В поле **Настройка IP-адреса** выберите значение **Автоматическая** для получения IP-адреса по DHCP и нажмите кнопку **Далее**.




Логин и пароль (из карты регистрации), введите в соответственные поля **Логин (имя пользователя)** и **Пароль для доступа в Интернет**(из строки «Учетный период»). Нажмите кнопку **Далее** для продолжения.




После ввода логина и пароля для доступа в Интернет, появится окно с выбором типа подключения.   
Укажите используемый у вас в сети тип подключения: **VPN(PPTP)**. Для продолжения настройки нажмите кнопку **Далее**.




При выборе подключения **VPN(PPTP)** нужно будет указать адрес **VPN(192.168.100.100)**.




При установке правильных параметров, интернет-центр установит соединение с Интернетом и проверит на актуальность программные компоненты устройства. Если интернет-центру потребуются обновления, нажмите кнопку **Обновить**. Интернет-центр самостоятельно загрузит и установит обновления.




Во время обновления компонентов интернет-центра вы увидите статус данного процесса: **Загрузка обновления с сервера > Обновление устройства > Перезагрузка устройства**.



Установка обновлений занимает несколько минут, после чего интернет-центр перезагрузится. **Внимание! Не выключайте интернет-центр в процессе обновления!**  
После успешного обновления компонентов, вы увидите сообщение: **Компоненты интернет-центра обновлены**. Для продолжения нажмите кнопку **Далее**.



Итак, работа Мастера быстрой настройки по подключению интернет-центра к Интернету завершена. Вы увидите сообщение: **Интернет-центр настроен и установил соединение с Интернетом**.



Вы можете выйти в Интернет прямо сейчас, нажав кнопку **Выйти в Интернет**.

Нажав кнопку **Веб-конфигуратор** можно перейти в веб-конфигуратор интернет-центра для настройки дополнительных функций.

