
## Пример настройки цифровых каналов на телевизоре PHILIPS


Нажмите кнопку «Menu» (Меню) (Домик) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Конфигурация». Выберите пункт **«Поиск каналов»**




Выберите **«Переустановка каналов»**




Укажите одну из стран Западной Европы, например **Германию** или **Швейцарию**




Выберите пункт **«Кабельное (DVB-C)»**



Прежде чем, начать поиск каналов, выберете **«Установки»**, чтобы вручную исправить параметры поиска




Установите ручной режим скорости передачи.




Во вкладке скорость передачи вручную с пульта управления изменяем на нужную. В некоторых моделях телевизоров, скорость потока указывается во вкладке **«Символ 1»**, **«Символ 2»** оставляем 0.




**Сканирование частоты. «Быстрое сканирование». Можно оставить «Полное сканирование», при этом два следующих шага нужно пропустить. Но учитывайте, что полное сканирование займет около получаса!**



Выставите шаг настройки частоты **8 Мгц**




**Режим сетевой частоты – «Ручная».** 


Теперь установите ручной режим сетевой частоты и с пульта управления введете сетевую частоту




**Аналоговые каналы – «Вкл». Иначе будут найдены только цифровые каналы.**



Нажимаем **«Готово»**



После нажатия вкладки **«Готово»**, вы опять попадете в меню запуска каналов, теперь можно начать сканирование



Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будут обнаружены каналы.