

**Создание подключения L2TP VPN на Windows 7**


**1.** Заходим **Пуск** – **Панель управления**.




**2.** Если Панель управления находится в режиме просмотра **«Категория»**, переводим в режим **«Крупные значки»** или **«Мелкие значки»**.




**3.** Открываете **«Центр управления сетями и общим доступом»**.




**4.** Выбираем **«Настройка нового подключения или сети»**.




**5.** Выбираем **Подключение к рабочему месту** и нажимаем кнопку **«Далее»**.




**6.**   Если появится окно **Использовать имеющееся подключение**, то выбираем **«Нет, создать новое подключение»** и нажимаем кнопку **«Далее»**.



**7.**     Выбираем **Использовать мое подключение к Интернету (VPN)** и нажимаем кнопку **«Далее»**.




**8.** Выбираем **Отложить настройку подключения к Интернету**.




**9.**Пишем в поле **«Интернет-адрес»** ***192.168.100.100***, а в поле **«Адрес местоназначения»** ***Телесеть-Уфа*** и нажимаем кнопку **«Далее»**.




**10.** Вводим логин и пароль в соответствующие поля и нажимаем кнопку **«Создать»**.




**11.** Нажимаем кнопку **«Закрыть»**.



**12.** Выбираем в **Центре управления сетями и общим доступом** пункт **«Изменение параметров адаптера»**.



**13.** Правой кнопкой щелкаем по значку **Телесеть-Уфа** и выбираем **Создать ярлык**, затем подтверждаем его размещение на рабочем столе. После два раза щелкаем по значку **Телесеть-Уфа**



**14.** Нажимаем кнопку **«Свойства»**.



**15.** Переходим на закладку **«Безопасность»**. В поле **«Тип VPN»** выбираем **L2TP IPsec VPN**; В поле **«Шифрование данных»** выбираем **необязательное (подключатся даже без шифрования)**. После поля **«Разрешить следующие протоколы»** оставляем галочку только в поле **«протокол проверки пароля CHAP»**. Нажимаем кнопку **«ОК»**, а затем **«Подключение»**.

