В браузере в адресной строке вводим 192.168.0.1


Логин: admin

Пароль: admin


Появляется страница




Выбираем вкладку «Сеть»




Нажимаем «Далее»



Выбираем РРТР + Динамический IP, нажимаем «Далее»



Оставляем все как есть «Далее»




Поле «Имя пользователя» вводим логин из карты регистрации


Поле «Пароль» и «Подтверждение пароля» пароль из строки «Учетный период» из карты регистрации

«Адрес VPN-сервера» вводим 192.168.100.100


Нажимаем «Далее»



Нажимаем «Применить»




Проверяем доступность сети и нажимаем «Далее»




Наверху нажимаем «Сохранить»


Выбираем режим «Точка доступа» и нажимаем «Далее»




Пишем название сети например «Дом» и нажимаем «Далее»



Выбираем «Защищенная сеть» и вводим ключ безопасности. Данный ключ нужно будет ввести в устройстве которое будет подключаться к роутеру по сети Wi-Fi. Нажимаем «Далее»



Нажимаем «Применить»



Наверху нажимаем «Сохранить», внизу «Пропустить шаг»



Снова нажимаем «Сохранить» и «Применить»

Ваш роутер настроен.