

**Настройка цифрового телевидения на телевизорах Toshiba**

1. Выключите телевизор и установите модуль условного доступа. Включите телевизор. Зайдите в меню. Выберите язык русский.

[](http://www.ketis.ru/uploads/dvb/toshiba1.JPG)

2. Перейдите на вкладку DTV ручная настройка и нажмите ОК

[](http://www.ketis.ru/uploads/dvb/toshiba2.JPG)

3. Введите частоту, модуляцию, скорость передачи символов



4. После нажатия кнопки OK начнется поиск, в результате которого должно быть обнаружены каналы.

[](http://www.ketis.ru/uploads/dvb/toshiba4.JPG)