
Настройка VPN L2TP доступа в Windows 8


1. Для настройки VPN-подключения нужно зайти в **Панель управления**. Для этого в панели **Пуск** кликните правой кнопкой мыши, нажмите снизу справа кнопку **Все приложения**.




2. В открывшемся меню **Приложений** нажмите на **Панель управления**.




3. В панели управления выберите пункт **Сеть и интернет**.




4. В открывшемся окне выберите **Центр управления сетями и общим доступом**.




5. В следующем окне выберите **Создание и настройка нового подключения или сети**.




6. В открывшемся окне **Настройка подключения или сети** выберите **Подключение к рабочему месту**, нажмите **Далее**.



7. В следующем окне (если оно у вас появилось!) выберите **Нет, создать новое подключение** и нажмите **Далее**.




8. В открывшемся окне **Подключение к рабочему месту** выберите **Использовать мое подключение к Интернету (VPN)**.




9. В следующем окне в поле **Адрес в Интернете** введите **192.168.100.100** и в поле **Имя объекта назначения** введите желаемое название VPN-соединения (например **Телесеть-Уфа**). Затем нажмите кнопку **Создать**.



10. В окне **Центр управления сетями и общим доступом** слева выберите **Изменение параметров адаптера**.



11. В окне **Сетевые подключения** выберите созданное подключение, нажмите на нём правой кнопкой мыши. В открывшемся меню нажмите **Создать ярлык**, после чего на рабочем столе должен появиться **Ярлык для Телесеть-Уфа**.




12. Ещё раз нажмите на созданное подключение правой кнопкой мыши (предыдущий рисунок) и выберите пункт **Свойства**. В появившемся окне постарайтесь сделать так, чтобы содержимое вкладок полностью соответствовало рисункам ниже.







13. Запустить созданное подключение можно с помощью ярлыка на рабочем столе или следующим способом. Наведите мышь в правый нижний угол экрана - появится панель, в ней нажмите **Параметры**.




14. В появившемся меню нажмите на значок **Сеть**.



15. Выберите созданное подключение **Телесеть-Уфа** и нажмите **Подключить**.



16. Дальше, введите логин и пароль из **Карты регистрации**. Нажмите **OK**.



17. Если Вы всё сделали правильно, соединение будет успешно установлено. Поздравляем, теперь Вы подключены к Интернету.